Led1 Led2	▲ ▼
Led3 Led4
Led5 Led6
Led7 Led8
Led9 Led10
Led11 Led12

Fenster OG Balkontür	Test1 Test2	Fenster EG OG
Fenster EG Terrasse	Tür Garten Haus
Fenster KG Garage	Heizung O.K. Error
Heizung Störung	Zisterne Voll Leer
Wasser Zisterne	Rolllade ▲ ▼
Anwesend Abwesend	Anwesend Ja Nein

Verwenden Sie 60-75g Papier zum Druck.
Legen Sie ein Lineal an die Schneidemarkierungen und trennen Sie die Felder mit einem Messer.
Der Hintergrund wird nicht gedruckt. Falls doch, entfernen Sie das Häkchen „Hintergrundfarben und Grafiken drucken“ in Druckoptionen. Verwenden Sie 60-75g Papier zum Druck.
Legen Sie ein Lineal an die Schneidemarkierungen und trennen Sie die Felder mit einem Messer.
Der Hintergrund wird nicht gedruckt. Falls doch, entfernen Sie das Häkchen „Hintergrundfarben und Grafiken drucken“ in Druckoptionen. Verwenden Sie 60-75g Papier zum Druck.
Legen Sie ein Lineal an die Schneidemarkierungen und trennen Sie die Felder mit einem Messer.
Der Hintergrund wird nicht gedruckt. Falls doch, entfernen Sie das Häkchen „Hintergrundfarben und Grafiken drucken“ in Druckoptionen. Verwenden Sie 60-75g Papier zum Druck.
Legen Sie ein Lineal an die Schneidemarkierungen und trennen Sie die Felder mit einem Messer.
Der Hintergrund wird nicht gedruckt. Falls doch, entfernen Sie das Häkchen „Hintergrundfarben und Grafiken drucken“ in Druckoptionen. Verwenden Sie 60-75g Papier zum Druck.
Legen Sie ein Lineal an die Schneidemarkierungen und trennen Sie die Felder mit einem Messer.
Der Hintergrund wird nicht gedruckt. Falls doch, entfernen Sie das Häkchen „Hintergrundfarben und Grafiken drucken“ in Druckoptionen.